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第一章 产品概述
[bookmark: _Toc262283678]1.1 产品外观
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1.2 产品参数
	CPU
	4核64 位Cortex-A55,主频2.0GHz

	
GPU
	内嵌3D GPU Mali-G52

	
	支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 OpenCL 2.0 , Vulkan1.1

	
	内嵌高性能2D加速

	NPU
	支持 1 Tops算力

	存储
	DDR默认2GB 可选/4/8GB ，EMMC默认32GB 可选64/128GB

	多媒体
	支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码

	
	支持1080P 100fps H.265/H.264视频解码

	
接口
	支持HDMI2.0

	
	支持1000M/100M/10M 自适应以太网

	
	支持WIFI6 BT5.4（双频）

	
	1个USB2.0 1 个USB 3.0 1个Type-C OTG



第二章 产品使用
[bookmark: _Toc1108246503]2.1 注意事项
一、相对湿度 ≤85％
二、存储温度：-30℃ 至 +70℃
三、使用温度：-15℃ 至 +60℃
四、请使用原装的电源适配器或只能按照本产品注明的电源类型适用本产品。 
五、在雷雨天气，请不要插拔网线，电源线等可能会与外界连接的导电体。 
六、清洁本产品之前请拔掉电源，请勿使用液体，喷雾剂或湿抹布进行清洁。 
七、为避免损坏操作系统，请勿非正常关机或运行中突然断电，不要在工作状态下 
移动、摇晃播放盒。 
八、请不要私自拆机或尝试自行维修本产品，请由授权的专业人士进行此项工作。 
九、不要将播放盒放在靠近热源的地方，尽量不要让阳光直射到您的播放盒。 
十、勿将水或其他液体泼洒到播放盒上，如出现以下情况，请立即关闭播放盒电源， 
等待专业维修人员处理： 
a. 电源线或插头损坏。 
b. 本产品内溅入了导电液体。 
c. 产品跌落或产品外壳严重损坏。 
d. 产品出现不明错误或是明显性能变化，经过常规故障指引仍无法排除。
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2.3 包装清单
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第三章 电气性能 标准电源
 



	类别
	最小
	典型
	最大

	

标准电源参数
	电压
	11V
	12V
	13.5V

	
	纹波
	/
	/
	60mV

	
	电流
	3A
	/
	/


未接其他外设时工作电流
 


	类别
	最小
	典型
	最大

	
电源电流
(未接屏等其它外设)USB供电
 

	工作电流
	/
	250mA
	400mA

	
	待机电流
	/
	50mA
	60mV

	
	电池工作电流
	/
	0.0024mA
	/




	USB 接口
	电压
	典型电流
	最大电流

	OTG_USB
	5V
	500mA
	1000mA

	HOST_USB
	5V
	500mA
	1000mA


其他
 


	接口类型
	额定电流
	最大电流
	最大电流

	外部 5V 设备总电流
（USB、5V 串口、5V 屏）
	
/
	
3000mA
	

	外部 3.3V 设备总电流   （GPIO、IIC、3.3V 串口）
	
/
	
3000mA
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第四章 尺寸图
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